

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Лента самоклеящаяся из вспененного каучука армированная «AVIORA» 50мм х 15м**



**Описание:** лента используются на небольших участках - там, где листовые материалы необходимо разрезать. Позволяет избегать лишних отходов.

**Применение:** предназначена для работы в местах труднодоступных для монтажа теплоизоляционного покрытия (у вентилей, отводов), а также для герметизация клеевых швов и соединений из каучуковой теплоизоляции.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-074** |
| Толщина ленты | 3 мкм |
| Размер | 50 мм х 15 м |
| Цвет | черный |
| Состав | синтетический каучук, акрил, сольвент |
| Диапазон рабочих температур | от -200 0С до +105 0С |
| Коэффициент теплопроводности | (+10oС): 0,036 Вт/м\*К |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке не подвергать воздействию влаги и температуры свыше +40 0С |
| Страна, изготовитель | Китай |