

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Лента для защиты термоизоляции «AVIORA PROFFI» 75мм х 50м**

**Описание:** лента защищает от разрушающего воздействия солнечных лучей (УФ-лучей), от механических повреждения, влаги и других неблагоприятных погодных явлений.

**Применение:** предназначена для защиты пористого теплоизоляционного покрытия, которым изолируют трубы различного назначения, как медные межблочные коммуникации климатической техники, так и магистрали отопительных и вентиляционных систем. После завершения монтажа требуется дополнительная фиксация клейкой лентой из ПВХ.

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **302-158** |
| Толщина ленты | 85 мкм |
| Размер  | 75 мм х 50 м |
| Цвет | белый |
| Состав | ПВХ, бендовинил |
| Диапазон рабочих температур | от -40 0С до +80 0С |
| Условия хранения | При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и температуры свыше +40 0С |
| Страна, изготовитель | Китай |